****

**Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyna.**

W dniu 11.08.2021 rok została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przemyskim, a Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych pn. Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyna.

Całkowita wartość zadania wynosi 550.000,00 zł

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( Wojewoda Podkarpacki ) 440.000,00 zł

Środki własne ( Powiat Przemyski ) 110.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 5.10.2021 rok została podpisana umowa z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Euro-Asfalt Spółka Z O.O. z/s w Olszynie ul. Smętka 15, 10-077 Olsztyn na kwotę 504.166,39 zł

Z czego Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( Wojewoda Podkarpacki ) - 403.333,00 zł

Środki własne - ( Powiat Przemyski ) 100.833,39 zł

Termin zakończenia realizacji zadania sierpień 2022 rok

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakup i montaż 5 szt. systemu aktywnego przejścia dla pieszych, 5 kompletów ( szafa sterownicza z akumulatorem oraz zasilaniem od słupa oświetleniowego, czujnik ruchu dla pieszych, pasy białe na czerwonym tle, lampy ostrzegawcze, punktowe elementy odblaskowe oraz prace towarzyszące).

W skład usługi montażu powinny wchodzić następujące prace :

Montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych

Montaż lamp nad znakami D-6

Położenie okablowania oraz podłączenie kabli do aktywnych PEO, Lamp oraz szafy sterującej i zasilania 230W

Zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterującej

Prace brukarskie polegające zdemontowaniu oraz położeniu chodnika i krawężnika

Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego ( białe linie P10 na czerwonym tle )

Wykonanie doświetlenia przejścia lampami doświetlającymi

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowej sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym

Wykonanie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej – aktywnych znaków D-6

Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień